
Cài mach3 share data với pokeys  
  
  
  
Dùng machScreen để tạo button với VB script cho các nút set zero của encoder.  
ta dùng địa OEM 1075 để share data với pokeys

Các data được đặt là 150 cho zero x, 300 cho zero y, 450 cho zero z

Message( "Zero encoder X." )

SetOEMDRO(1072,0)

Sleep ( 100)

SetOEMDRO(1071,150)

Sleep ( 100)

SetOEMDRO(1071,0)

Message( "Zero encoder Y." )

SetOEMDRO(1072,0)

Sleep ( 100)

SetOEMDRO(1071,300)

Sleep ( 100)

SetOEMDRO(1071,0)

Message( "Zero encoder Z." )

SetOEMDRO(1072,0)

Sleep ( 100)

SetOEMDRO(1071,450)

Sleep ( 100)

SetOEMDRO(1071,0)